杭州市一医院桐庐医院2025年计量检测服务采购项目

**招标编号**：TLYY-CGZX-2025-014  
**发布日期**：2025年7月1日  
**开标时间**：2025年7月4日10:00  
**最高限价**：人民币120000元（含税及与之相关一切费用）

**一、采购需求**

依据计量检定规程、校准规范和国家或行业标准 ，符合国家计量法和医疗器械管理规范的相关规定，机构需具备计量检测资质，对纳入院内计量管理的设备和器械每年按照规定的频度进行上门服务检测。经班子讨论同意实施采购，总价不超过12万元/年，具体设备数量及计量检测次数见附件2，最终按实际结算。

**二、投标人资格**

**资质要求**：

具备独立法人资格，持有有效营业执照、税务登记证（或三证合一营业执照）。

* + 具备相关项目的计量检测资质。
  + 具备计量标准考核证书，具备CMA、CNAS等实验室认证证书。
  + 近3年内有医院成功案例（需提供合同或验收证明）。

**三、投标文件要求**

**投标文件内容**：

* + 1.公司营业执照复印件（加盖公章）；
  + 2. 相关项目的计量检测资质。计量标准考核证书，CMA、CNAS等实验室认证证书复印件（加盖公章）；
  + 近3年内有医院成功案例（需提供合同或验收证明）。
  + 4.报价单（含分项报价及总价）；报价不得高于最高限价（人民币120000元），报价高于最高限价作废标处理。
  + 5.法定代表人授权书（如非本人投标）。

**四、评标标准**

采用**竞争性磋商**的评标办法，总分100分：

**1.技术参数（36分）**：完全满足招标参数要求得满分，每有一项不达标扣3分，扣完为止。

**2. 计量检测服务方案及信息化管理方案（25分）：**包含检测服务计划、检测服务内容及检测服务承诺，以及信息化管理方案，如有独立的管理系统，可供下载证书的客户端，电子化证书模版等。

**3. 拟投入的计量检测设备及投入本项目的团队人员（10分）。**

**4. 项目业绩（5分）：**自2022年1月1日至今的类似业绩，每提供1个得1分。

**5.报价合理性（20分）**：价格最低者得基准分，其他按比例扣减。

**6.其他（4分）：**供应商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得4分；提供复印件并加盖公章。

**五、注意事项**

1.本次招标公告发布于杭州市第一人民医院桐庐医院官网，请自行下载查看。

2.投标文件一正两副，自行装订密封完整。

**六、时间安排**

* **投标截止**：2025月7日4日10:00
* **开标地点**：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
* **报名截止时间**：2025年7月3日17:00；报名表见附件1，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：[542944765@qq.com](mailto:542944765@qq.com)。
* **七、联系方式**
* **杭州市一医院桐庐医院** 毛老师 **电话**：0571-64386137
* 2025年7月1日

附件1

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。

**附件2：**

**设备检测数量明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医疗设备名称** | **暂定数量** | **检测报告类型** |
| 1 | 核磁共振 | 2 | 校准 |
| 2 | 呼吸机 | 120 | 校准+质控2次 |
| 3 | 彩超 | 23 | 校准 |
| 4 | 电刀 | 15 | 校准+质控2次 |
| 5 | 胎心监护仪 | 10 | 校准 |
| 6 | 胎儿监护仪 | 18 | 校准 |
| 7 | 除颤监护仪 | 45 | 校准+质控2次 |
| 8 | 电动吸引器 | 84 | 校准 |
| 9 | 便携式吸引器 | 35 | 校准 |
| 10 | 肠内营养泵 | 95 | 校准 |
| 11 | 医用冰箱 | 80 | 校准 |
| 12 | 生物安全柜 | 12 | 校准 |
| 13 | 麻醉机 | 20 | 校准+质控2次 |
| 14 | 血透机 | 77 | 校准+质控2次 |
| 15 | 微泵 | 357 | 校准 |
| 16 | 离心机 | 7 | 校准 |
| 17 | 洁净工作台 | 8 | 校准 |
| 18 | 封口机 | 4 | 校准 |
| 19 | 清洗机 | 10 | 校准+验证 |
| 20 | 高压灭菌器 | 10 | 校准+验证 |
| 21 | 低温等离子灭菌器 | 2 | 校准+验证 |
| 22 | 婴儿培养箱 | 11 | 校准+质控2次 |
| 23 | 婴儿辐射台 | 9 | 校准+质控2次 |
| 24 | 冷链终端 | 85 | 校准 |
| 25 | 裂隙灯显微镜 | 10 | 校准 |
| 26 | 生物显微镜 | 15 | 校准 |
| 27 | 恒温箱 | 8 | 校准 |
| 28 | 体重秤 | 30 | 校准 |
| 29 | 温度计 | 30 | 校准 |
| 30 | 温湿度计 | 35 | 校准 |
| 31 | 移液器 | 35 | 校准 |
| 32 | 氧吸吸入器 | 100 | 校准 |
| 33 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 校准+验证 |
| 34 | 新生儿黄疸治疗箱 | 10 | 校准 |
| 35 | 高流量呼吸湿化仪 | 30 | 校准 |