杭州市一医院桐庐医院2025年医院窗帘采购及安装项目

**招标编号**：TLYY-CGZX-2025-015  
**发布日期**：2025年7月2日  
**开标时间**：2025年7月7日10:00  
**最高限价**：人民币200000元（含税及与之相关一切费用）

**一、采购需求**

医院搬迁后，因原中标公司违约，无法及时有效提供窗帘采购及安装，为保障患者的就医环境，确保医院正常的诊疗秩序，经班子讨论同意，窗帘零星采购总价不超过20万元/年，根据医院的实际需求分次供货，最终按实际结算。

**二、投标人资格**

**资质要求**：

具备独立法人资格，持有有效营业执照、税务登记证（或三证合一营业执照）。

* + 具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章）。
  + 近3年内有医院成功案例（需提供合同或验收证明）。

**三、投标文件要求**

**投标文件内容**：

* + 1.公司营业执照复印件（加盖公章）；
  + 2. 有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章）；
  + 近3年内有医院成功案例（需提供合同或验收证明）。
  + 4.报价单（含分项报价及总价）；报价不得高于最高限价（人民币200000元），报价高于最高限价作废标处理。
  + 5.法定代表人授权书（如非本人投标）。
  + 6.**详细参数需求（见附件2）的响应程度。**

**四、评标标准**

采用**竞争性磋商**的评标办法，总分100分：

**1.技术参数（40分）**：完全满足招标参数要求得满分，每有一项不达标扣2分，扣完为止。

**2. 针对货物需求及服务要求拟定的具体实施方案及售后服务方案（20分）：**如响应时间、售后服务保障等。

**3. 拟投入本项目的团队人员（5分）。**

**4. 项目业绩（5分）：**自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类产品项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得1分；最高得5分。

**5.报价合理性（30分）**：价格最低者得基准分，其他按比例扣减。

**五、注意事项**

1.本次招标公告发布于杭州市第一人民医院桐庐医院官网，请自行下载查看。

2.投标文件一正两副，自行装订密封完整。

3.本次采购的窗帘为打包年度用量，非一次性采购量，投标人需响应技术参数的同时，投标人需要完成的工作包括但不限于以下所列：

（1）提供产品售后内容的服务。

（2）负责少量零星补做、修补更换等售后服务，实行质量跟踪。

（3）根据临床实际需求定制产品的上门测量服务。

（4）负责供货范围内的包装运输、供货至招标人指定的地点。

（5）严格质量控制，供货合格率100%。

（6）在采购范围内，按招标人需求要求分批次、按时按需供货和服务。

**六、时间安排**

* **投标截止**：2025月7日7日10:00
* **开标地点**：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
* **报名截止时间**：2025年7月4日17:00；报名表见附件1，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：[542944765@qq.com](mailto:542944765@qq.com)。
* **七、联系方式**
* **杭州市一医院桐庐医院** 毛老师 **电话**：0571-64386137
* 2025年7月1日

附件1

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。

**附件2：**

**采购具体参数需求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求** | **规格** | **计量单位** |
| 1 | 医用窗帘 | 阻燃窗帘面料：  （一）消防阻燃安全指标  1、根据《中华人民共和国消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准：没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修。装饰、应当按照消防技术标准的要求、使用不燃难燃材料。满足GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级（水洗次数≥50次）  1.1续燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准）  1.2阴燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准）  1.3损毁长度：≤150mm（依据GB/T 5455-2014标准）  1.4氧指数：≥32.0%（依据GB/T 5454-1997标准）  1.5燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃（依据GB/T 5455-2014标准）  1.6烟密度≤15SDR（依据GB/T 8627-2007标准）  1.7产烟毒性等级不低于ZA2级（依据GB/T20285-2006标准）  （二）基本安全技术规范指标：依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》  2.1甲醛含量：≤20mg/kg（依据GB/T2912.1-2009标准）  2.2 ph值： 4-9（依据GB/T7573-2009标准）  2.3异味：无（依据GB 18401-2010标准）  2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用（依据GB/T17592-2011标准）  （三）影响产品性能的其它重要技术指标  3.纤维成分：100%聚酯纤维（依据FZ/T01057-2007标准）  4.克重量≥200g/㎡（依据GB/T 4669-2008标准)  5.遮光率≥80%（依据FZ/T 62025-2015标准)  6.抗菌效果：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷白（伯）氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率≥80%，耐水洗≥50次（依据GB/T 20944.2-2007标准) | 按现场实际定制 | ㎡ |