杭州市一桐庐医院暑托班教学家具玩具采购及安装项目

**招标编号**：TLYY-CGZX-2025-009  
**发布日期**：2025年5月8日  
**开标时间**：2025年5月13日15:00  
**最高限价**：人民币45000元（含税、运输、安装及所有相关费用）

**一、采购需求**

**（一）采购清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暑托班中班教室配置清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单格柜 |  | 尺寸：336×300×339mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 2 | 椅子（中） |  | 尺寸：300×328×520mm，坐高270mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 35 | 张 |
| 3 | 双格柜 |  | 尺寸：336×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 4 | 90度弧形柜 |  | 尺寸：600×384×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 5 | 五格柜 |  | 尺寸：800×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 6 | 八格柜 |  | 尺寸：800×300×778mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 7 | 三格柜 |  | 尺寸：336×300×845mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 8 | 双人小沙发(含坐垫） |  | 尺寸：836×380×500mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，垫子采用优质耐磨PU皮+高密度海绵； | 1 | 个 |
| 9 | 单人小沙发(含坐垫） |  | 尺寸：436×380×500mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，垫子采用优质耐磨PU皮+高密度海绵； | 1 | 个 |
| 10 | 双层柜 |  | 尺寸：800×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |
| 11 | 书柜 |  | 尺寸：800×300×778mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 12 | 长方桌（中） |  | 尺寸：1200×600×520mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 7 | 张 |
| 13 | 正方桌（中） |  | 尺寸：600×600×520mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 2 | 张 |
| 14 | 风车阅读躺柜 |  | 尺寸：900×400×1500mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 套 |
| 15 | 萌脸造型玩具收纳柜 |  | 规格：300x300x289mm。材质：橡胶木。 | 1 | 个 |
| 16 | 12格书包架 |  | 规格：118.5x30x90cm。材质：橡胶木。 | 3 | 个 |
| 17 | 美工柜 （含教具盒） |  | 规格：含1个柜子，4个教具盒；柜体尺寸：800×320×667mm；主材：采用18mm厚饰面多层胶合板；其他：教具盒尺寸260×230×100mm，材质聚丙烯。 | 1 | 个 |
| 18 | 透明涂画柜 |  | 尺寸：800×300×1296mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 19 | 枝叶售卖柜 |  | 尺寸：800×350×1194mm；主材：柜体边板，层板，脚板采用18mm厚，柜体面板，造型板采用15mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暑托班大班教室配置清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 阅读沙发 |  | 尺寸：800×368×530mm； 主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 2 | 椅子（大） |  | 尺寸：300×328×540mm，坐高290mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 20 | 张 |
| 3 | 椅子（中） |  | 尺寸：300×328×520mm，坐高270mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 15 | 张 |
| 4 | 直角柜 |  | 尺寸：600×600×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 5 | 橱柜 |  | 尺寸：800×347×610mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 6 | 书柜 |  | 尺寸：800×300×778mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 7 | 长方桌（大） |  | 尺寸：1200×600×550mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 3 | 张 |
| 8 | 长方桌（中） |  | 尺寸：1200×600×520mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 4 | 张 |
| 9 | 正方桌（中） |  | 尺寸：600×600×520mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 2 | 张 |
| 10 | 圆桌（大） |  | 尺寸：φ800×550mm； 主材：桌面采用18mm厚饰面多层胶合板，桌腿采用50×50mm厚实木料； | 1 | 张 |
| 11 | 建构收纳柜 |  | 尺寸：891×300×1000mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 12 | 弧形售卖台 |  | 尺寸：836×300×1195mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 13 | 阅读木屋 |  | 尺寸：1090×836×1260mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 14 | 萌脸造型玩具收纳柜 |  | 规格：300x300x289mm。材质：橡胶木。 | 1 | 个 |
| 15 | 12格书包架 |  | 规格：118.5x30x90cm。材质：橡胶木。 | 3 | 个 |
| 16 | 单格柜 |  | 尺寸：336×300×339mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 17 | 双格柜 |  | 尺寸：336×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 18 | 三格柜 |  | 尺寸：336×300×845mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 1 | 个 |
| 19 | 双层柜 |  | 尺寸：800×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 3 | 个 |
| 20 | 五格柜 |  | 尺寸：800×300×592mm； 主材：采用18mm厚饰面多层胶合板； | 2 | 个 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暑托班玩具清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 软胶拼插积木 |  | 1、材质 ：TPR环保橡胶，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。大颗粒大尺寸，圆润光滑无棱角，软质地手感舒适。 2、规格：产品由6种及以上不同配件组成，不少于8种颜色。 3、件数：不少于160件。 4、配收纳箱。 | 1 | 箱 | 中班 |
| 2 | 大雪花片 |  | 规格：1000件/套，8种颜色。材质：塑料。 | 1 | 箱 |
| 3 | 磁力片 |  | 1.材质：ABS环保塑料、无辐射天然永磁石。 2.规格：大尺寸不小于1.5cm，包含正方形、三角形、半圆、小长方形磁力片等各种形状。 3.件数：不少于85件/箱。 | 1 | 箱 |
| 4 | 大雪花片 |  | 规格：1000件/套，8种颜色。材质：塑料。 | 1 | 箱 | 大班 |
| 5 | 区角组合性套装大班 |  | 产品规格：内含399配件；主要配件：D54滑轮片轴 蓝色（φ54mm\*25mm）；D50连接器 黄（φ50mm\*26mm）；D9.55空心管77（φ9.55mm\*77mm）蓝色；D9.55空心管120 （φ9.55mm\*120mm）； 主要材质：ABS塑料 其它材质：PVC,PP,EVA | 1 | 套 |
| 6 | 磁力片 |  | 1.材质：ABS环保塑料、无辐射天然永磁石。 2.规格：大尺寸不小于1.5cm，包含正方形、三角形、半圆、小长方形磁力片等各种形状。 3.件数：不少于85件/箱。 | 1 | 箱 |

**（二）基本要求**

1. **环保与安全标准**：
   * 所有材料需通过国家环保认证（如CARB、FSC等），并提供检测报告；
   * 符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》及GB/T 19579质量管理体系要求。
2. **交付与安装**：
   * 供应商需负责运输至指定地点并完成安装，运输费用包含在报价内；
   * 交货时间：合同签订后20个工作日内完成安装。
3. **售后服务**：
   * 质保期≥3年，提供免费维修服务；
   * 投标方需承诺24小时内响应故障报修。
   * 本次招标所涉的用具，参数中对油漆及工艺未特别具体说明的，按如下要求执行：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。

**三、投标方资质要求**

具备独立法人资格及家具生产或者销售资质；

**四、投标文件内容**

1. 公司资质证明（营业执照复印件、税务登记证复印件、法人授权书）；
2. **投标报价单（请严格按采购需求清单所列按序号逐条分项报价，包含品牌、型号、单价、总价，不得超出最高限价）；**
3. **根据评分标准所涉内容提供相关证明资料。**
4. **投标时，须带样品（椅子中号一张），评标时，评标标准中“产品质量及安全性”中的”安全性设计”,需要结合样品打分，不带样品或者样品错误，所涉及分数不得分。**

**五、评标标准**

（一）资质与信誉（15分）

1.企业资质（8分）

具有合法有效的营业执照、税务登记证、 组织机构代码 证（或三证合一证件），得 2 分；证件不全或无效，不得分。

具备相关家具及玩具生产或销售的行业资质认证，如质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001），每提供一个有效认证得 2 分，最多得4分。

具有儿童用品相关的安全生产许可证，得 2 分；无则不得分。

2.企业信誉（7分）

提供近三年无重大质量、安全事故及不良信用记录的证明材料，得3分；无法提供或存在不良记录，不得分。

近三年内有同类项目（学校、托育机构）成功案例（需提供合同复印件）每提供一个得 2 分，最多得 4 分。

（二）产品质量与安全性（35 分）

1.材料质量（12 分）

家具及玩具所用材料需符合国家相关环保标准，提供材料的环保检测报告，如甲醛释放量符合 GB 18580 - 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，得 4 分；检测报告不全或不达标，不得分。

玩具材料需符合 GB 6675 - 2014《玩具安全》系列标准，提供材料的安全检测报告，得 4 分；检测报告不全或不达标，不得分。

家具及玩具材料具备良好的耐用性，供应商需提供材料的耐用性说明及相关测试报告，根据报告质量酌情给 0 - 4 分。

2.安全性设计（13 分）

家具边角需进行圆角处理，无尖锐棱角，得 4 分；存在尖锐边角或未提及处理方式，不得分。

玩具无小零件（易被儿童吞食的小部件），且连接部位牢固，不易脱落，得 4 分；不符合要求，不得分。

家具及玩具的结构设计稳定，不易倾倒或坍塌，提供稳定性测试报告，得 5 分；无报告或结构不稳定，不得分。

3.质量检测（10 分）

提供第三方机构出具的家具及玩具成品质量检测报告，报告内容完整、检测结果合格，得 5 分；报告不全或不合格，不得分。

供应商对产品质量的自我检测流程和标准的说明，根据详细程度和合理性酌情给 0 - 5 分。

（三）产品适用性与设计（20 分）

1.适用性（10 分）

家具尺寸符合儿童人体工程学，适合暑托班儿童使用，提供详细的尺寸说明及与儿童人体工程学的匹配分析，得 5 分；说明不充分或不符合要求，不得分。

玩具类型丰富，涵盖益智类、运动类、艺术创作类等，能满足暑托班儿童多样化的活动需求，得 5 分；玩具类型单一或不能满足需求，不得分。

2.设计美观性与教育性（10 分）

家具及玩具的外观设计色彩鲜艳、造型可爱，符合儿童审美，得 5 分；设计缺乏吸引力，不得分。

玩具具有一定的教育意义，如能培养儿童的认知能力、动手能力、社交能力等，提供玩具的教育功能说明，得 5 分；无教育功能说明或教育功能不明显，不得分。

（四）价格（20 分）

采用低价优先法计算价格得分。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×20×100%（计算结果保留小数点后两位）。

（五）售后服务（10 分）

1.质保期（4 分）

家具质保期不少于 3 年，玩具质保期不少于 1 年，得 2 分；质保期不足，不得分。

质保期内免费提供维修、更换服务，得 2 分；不提供或服务条款不明确，不得分。

2.售后服务响应时间（3 分）

承诺在接到售后服务需求后 24 小时内响应，得 3 分；响应时间超过 48 小时，不得分；介于 24 - 48 小时之间，得 1 分。

3.培训服务（3 分）

提供针对家具及玩具使用、维护的培训服务，培训内容详细、合理，得 3 分；不提供培训服务或培训内容不明确，不得分。

**六、注意事项**

1.本次招标采用竞争性磋商的方式进行，公告发布于杭州市第一人民医院桐庐医院官网，请自行下载查看。

2.投标文件一正两副，自行装订密封完整。

**七、时间安排**

* **投标截止**：2025月5日13日15:00
* **开标地点**：杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼506会议室
* **报名截止时间**：2025年5月11日17:00；报名表见附件，报名登记表在有效期内填写完整，及相关报名文件资料一起，PDF格式发送自邮箱：[542944765@qq.com](mailto:542944765@qq.com)。
* **交付验收**：交付安装完成后验收。
* **八、联系方式**
* **杭州市一医院桐庐医院** 毛老师 **电话**：0571-64386137

2025年5月8日

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |

须同时提交的报名文件资料：1）法定代表人授权书（扫描件）；2）被授权人身份证（扫描件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等扫描件。